**Tableau d'exécution des tâches**

1. **Etude de la doc**

* **Read Only Contactless Identification Device 4102**

C’est un récepteur RFID, qui a deux pins

1. **Configuration du système**

**Une configuration de base du système RFID se compose de trois parties:**

· Une ou plusieurs étiquettes d'identification (transpondeurs ou étiquettes),

· Une interface émetteur-récepteur, pour communiquer entre l'UC et le transpondeur,

· Une unité de traitement de données, telle qu'un microcontrôleur.